Les principaux standards professionnels de raccordement

(source : Pathel Industries)

|  |  |
| --- | --- |
| **Macon**: Raccordutilisée dans le viticole. Il n’est pas recommandé pour l’alimentaire. Il nécessite un dégagement vers l'arrière pour être démontable. | **DIN:** Raccord alimentaire utilisé en laiterie et autres industries agroalimentaires. Il est peu utilisé en France et nécessite un dégagement vers l'arrière pour être démontable. |
|  |  |
| **Clamp**: Raccord le plus hygiénique, adapté aux industries pharmaceutiques et alimentaires. Il existe des raccords clamps pour toutes les gammes de diamètres de tubes (DIN, ISO, SMS, etc...) | **SMS:** Raccord alimentaire utilisé essentiellement en France, dans les laiteries et autres industries agroalimentaires. En brasserie, le principal avantage est la possibilité de trouver facilement des pièces d’occasion. |
|  |  |